
Current Data Parameters
NAME     Oct26-2022-SQ-YP202237692-TWY              
EXPNO                11              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20221026              
Time              14.58              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTCI 1H-              
PULPROG     hsqcetgpsi2              
TD                 1024              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    8              
DS                   16              
SWH            7142.857 Hz           
FIDRES         6.975446 Hz           
AQ            0.0716800 sec          
RG               190.89              
DW               70.000 usec         
DE                20.00 usec         
TE                298.0 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.49221802 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D24          0.00086207 sec          
IN0          0.00002000 sec          
ZGOPTNS                              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        600.1334603 MHz          
NUC1                 1H              
P1                 8.00 usec         
P2                16.00 usec         
P28      0 usec         
PLW1         8.24510002 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        150.9141231 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2           garp              
P3                12.30 usec         
P4                24.60 usec         
PCPD2             60.00 usec         
PLW2       106.00000000 W            
PLW12        4.45469999 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPNAM[3]     SMSQ10.100              
GPNAM[4]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
GPZ3              11.00 %            
GPZ4              -5.00 %            
P16             1000.00 usec         
P19              600.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  128              
SFO1           150.9141 MHz          
FIDRES       195.312500 Hz           
SW              165.657 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          600.1300000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          150.9028085 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
