
Current Data Parameters
NAME       levth.com496              
EXPNO                12              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20180113              
Time              14.46 h            
INSTRUM           spect              
PROBHD   Z108618_0975 (              
PULPROG  hsqcedetgpsisp2.3              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                   16              
DS                   32              
SWH            3448.276 Hz           
FIDRES         3.367457 Hz           
AQ            0.2969600 sec          
RG               200.56              
DW              145.000 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                300.0 K            
CNST2       145.0000000              
CNST17       -0.5000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           0.90005302 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D21          0.00344800 sec          
D24          0.00086200 sec          
IN0          0.00002840 sec          
SPARSELI              0              
TDav                  1              
SFO1        400.1316516 MHz          
NUC1                 1H              
P1                14.00 usec         
P2                28.00 usec         
P28             1000.00 usec         
PLW1        11.71700001 W            
SFO2        100.6208175 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2          garp4              
P3                10.00 usec         
P14              500.00 usec         
P24             2000.00 usec         
P31             2119.00 usec         
PCPD2             80.00 usec         
PLW0     0 W            
PLW2        49.34000015 W            
PLW12        0.77094001 W            
SPNAM[3] Crp60,0.5,20.1              
SPOAL3            0.500              
SPOFFS3  0 Hz           
SPW3         7.53859997 W            
SPNAM[7]    Crp60comp.4              
SPOAL7            0.500              
SPOFFS7  0 Hz           
SPW7         7.53859997 W            
SPNAM[18  Crp60_xfilt.2              
SPOAL18           0.500              
SPOFFS18 0 Hz           
SPW18        1.45229995 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ2              20.10 %            
GPNAM[3]     SMSQ10.100              
GPZ3              11.00 %            
GPNAM[4]     SMSQ10.100              
GPZ4              -5.00 %            
P16             1000.00 usec         
P19              600.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                   64              
SFO1           100.6208 MHz          
FIDRES       550.176086 Hz           
SW              174.970 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          400.1300431 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 2048              
MC2       echo-antiecho              
SF          100.6127613 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
